;--------------------------------------------------------
;	ELLIX30 USB to Serial Port INF
;
;	Communication Device Class
;	Virtual Serial Port
;	
;	2012/02/15  SJH   release i
;--------------------------------------------------------


[Version] 
Signature="$Windows NT$" 
Class=Ports 
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 
Provider=%STRING_PROVIDER% 
LayoutFile=layout.inf 
DriverVer=20/12/2004,1 

[Manufacturer] 
%STRING_MAUNUFACTURER%=Model 

[Model] 
%STRING_MODEL%=CDC, USB\VID_1C8A&PID_3001

[DestinationDirs] 
DefaultDestDir=12 

[CDC.NT] 
CopyFiles=CDC.NT.Copy 
AddReg=CDC.NT.AddReg 

[CDC.NT.Copy] 
usbser.sys,,,0x20

[CDC.NT.AddReg] 
HKR,,DevLoader,,*ntkern 
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys 
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider" 

[CDC.NT.Services] 
AddService = usbser, 0x00000002, Service_Inst 

[Service_Inst] 
DisplayName = %STRING_DISPLAY_NAME% 
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER 
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START 
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL 
ServiceBinary = %12%\usbser.sys 
LoadOrderGroup = Base 

[Strings]
STRING_PROVIDER = "SAM4s"
STRING_MAUNUFACTURER = "SAM4s" 
STRING_MODEL = "ELLIX30 USB Serial Port"  
STRING_DISPLAY_NAME = "ELLIX30 USB Serial Interface Driver"